Лабораторная работа

## «Подготовка физической среды передачи данных на основе витой пары»

## Выполнил: Косоруков Роман Сергеевич 3 курс, ИВТ

## Возьмем кабель типа витая пара

## 

## Аккуратно снимем изоляцию с кабеля

## 

## Получилось вот так:

## 

## Вставим в коннектор RG-45 кабель

## 

## Обожмем кабель при помощи специального инструмента – кримпера

## 

## Должно получиться вот так:

## 

## Работает!